Zadanie: SKR Skrętka Liliany

Etap ONTAK 05, dzień 3, plik źródłowy skr.*, dostępna pamięć 32 MB 20.07.2005

Firma udostępniająca Internet podłączyła jednego z klientów bardzo długą skrętką (skrętka to kabel sieciowy, zawierający w sobie 8 małych kabelków). Jak się okazało, skrętka nie była skrossowana (nie miała zmienionej kolejności wewnętrznych kabelków). Żeby nie niszczyć końcówek kabla, zarząd firmy postanowił zrobić przeplot ucinając kabel w jednym miejscu i sklejając taśmą różne wewnętrzne kabelki uzyskać poprawną kolejność kabelków w skrętce. Jednak wysłano przez pomyłkę wielu pracowników do stworzenia przeplotów i nie wiadomo właściwie, jaki jest końcowy efekt ich pracy.

Zadanie

Napisz program, który:

• wczyta ze standardowego wejścia ciąg poleceń; polecenia są dwóch typów:

– Z — zrób odpowiedni przeplot na podanym metrze kabla, – P — powiedz jaki jest przeplot na podanym odcinku kabla,

• wyliczy przeploty na podanych odcinkach kabli,

• wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz P (1 ≤ N ≤ 100 000, 0 ≤ P ≤ 1 000 000), oznaczające odpowiednio długość kabla oraz liczbę poleceń do wykonania. Następnych P linii zawiera polecenia w jednym z formatów:

• Z m S_8 — gdzie m oznacza, że dokonujemy zamiany w środku m + 1-szego metra, a S_8 to permutacja liczb od 1 do 8, opisująca jak zmienia się kolejność kabli. Ponieważ nie można zmieniać kabla w pierwszym metrze, to jest spełniony warunek 1 ≤ m < N. Na przykład Z 5 2 3 4 5 6 7 8 1 oznacza, że na środku 6. metra stworzono przeplot, w którym 1. kabelek jest połączony z 2. kabelkiem, 2. kabelek z 3., itd. Wykonanie kolejnej zmiany na tym samym metrze kabla oznacza anulowanie poprzedniego przeplotu i stworzenie nowego.

• P l r — gdzie l i r oznaczają odpowiednio lewy i prawy kraniec odcinka, o który pytamy (1 ≤ l ≤ r ≤ N). Dokładniej odcinek ten zaczyna się na końcu l-tego metra, a kończy się na końcu r-tego metra kabla.

Wyjście

i-ta linia wyjścia powinna zawierać odpowiedź na i-te zapytanie typu P: permutację liczb od 1 do 8, opisującą jak zmienia się kolejność kabli na podanym odcinku.

Przykład

Dla danych wejściowych: 10 3 Z 5 2 5 3 4 1 6 7 8 P 1 9 P 1 5 poprawnym wynikiem jest: 2 5 3 4 1 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8